**PWM**

5 (KAHVERENGİ KABLO=ARDUINO MEGA RESET PİNİ)

3 (SARI KABLO= SERVO DATA PİN)

**DIGITAL PORT**

22 (KIRMIZI KABLO = KIRMIZI LED RFID1)

24 (KIRMIZI KABLO = KIRMIZI LED RFID2)

26 (KIRMIZI KABLO = KIRMIZI LED RFID3)

28 (KIRMIZI KABLO = KIRMIZI LED RFID4)

30 (YEŞİL KABLO = YEŞİL LED RFID1)

32 (YEŞİL KABLO = YEŞİL LED RFID2)

34 (YEŞİL KABLO = YEŞİL LED RFID3)

36 (YEŞİL KABLO = YEŞİL LED RFID4)

38 (MAVİ KABLO = MAVİ LED RFID1)

40 (MAVİ KABLO = MAVİ LED RFID2)

42 (MAVİ KABLO = MAVİ LED RFID3)

44 (MAVİ KABLO = MAVİ LED RFID4)

46 (GRİ KABLO= HC-SR04 TRIG PİN)

47 (SİYAH KABLO= HC-SR04 ECHO PİN)

**SPI HABERLEŞME PORTLARI (DIGITAL BÖLÜMDE)**

31, 33, 35, 37 (TURKUAZ KABLO = RFID SDA(SS) PİNLERİ SIRASIYLA (

SS\_1\_PIN 31

SS\_2\_PIN 33

SS\_3\_PIN 35

SS\_4\_PIN 37))

50 (YEŞİL KABLO = SPI MISO)

51 (SARI KABLO = SPI MOSI)

52 (PEMBE KABLO = SPI SCK)